{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Hárok1","Hárok2","Hárok3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":6,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Hárok1","index":0,"n_rows":75,"n_cols":8,"rows_kept":75,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Regulátor otáčok k ventilátorom"]
[]
["veľkoobchod :  ceny uvedené bez DPH"]
[]
[]
["Regulátor otáčok RT 10 podomietkový/nadomietkový"]
["Mikroprocesorový regulátor otáčok určený k plynulej regulácii rýchlosti otáčok ventilátora."]
["Verzia: podomietková."]
["Výrobca: Tatarek"]
["Výkon: 1-400 W"]
["Napätie: 230V"]
["Stupeň regulácie: 10-100% otáčok"]
["Počet stupňov regulácie: 12"]
[]
[]
["cena : 32,79€"]
[]
[]
[]
[]
["Regulátor otáčok RT 03 ARO"]
["ARO = automatický regulátor otáčok"]
["Mikroprocesorový regulátor otáčok určený k plynulej regulácii rýchlosti otáčok ventilátora."]
["Pracuje v 2 módoch: ručnom a automatickom"]
["Ručný mód: viď princíp regulátora RT-10, resp. RT-10N"]
["Automatický mód: rýchlosť otáčok ventilátora sa nadstavuje automaticky,"]
["v závislosti od meranej teploty (teplotné čidlo vyvedené k ventilátoru)."]
["Automatické zapnutie pri 40°C (min.otáčky), proporcionálne zvyšovaná"]
["rýchlosť k nárastu teploty, pri 80°C max.hodnota."]
["Výrobca: Tatarek"]
["Príkon bez zaťaženia: 400 W"]
["Napätie: 230V"]
["Max.teplota sondy: 300°C"]
["Rozsah merania: 0-99°C"]
["Odchýlka: 1°C"]
[]
["cena 61,41€"]
[]
["Regulátor otáčok  RT 05 JACUS"]
["Automatický systém Jacus je viacfunkčné zariadenie.Esteticky prevedená riadiaca jednotka"]
["s displejom LCD sa umiestni do ľubovoľnej miestnosti v ktorej je najvhodnejšie meranie vnútornej "]
["teploty. Pracovný modul, neveľká krabička s teplotným čidlom sa montuje bezprostredne "]
["k ventilátoru. Môže byť použitý ako regulátor ventilátoru teplého alebo studeného vzduchu, umožňuje"]
["ručný alebo automatický výber rýchlosti otáčok ventilátoru v rozsahu od 10-100%, slúži tiež ako regulátor"]
["teploty v miestnosti  s uplatnením pre krby, udržuje požadovanú teplotu v miestnosti od 8-30°C s plynulou "]
["reguláciou práce ventilátoru.Chráni motor pred prehriatím a zapína ventilátor ak teplota prekročí 145°C."]
["Tento stav je signalizovaný zvukovým signálom."]
[]
["cena : 105,78€"]
{"$rows_empty":7}
["Regulátor teploty RT 03 B WOJTUS"]
[null,null,null,"Regulátor teploty WOJTUS RT 03 B slúži k riadeniu práce zariadení"]
[null,null,null,"používaných pri inštalácii krbu s vodným plášťom ako hlavným zdrojom"]
[null,null,null,"vykurovania. Prevádza meranie teploty vo vodnom plášti krbu a v "]
[null,null,null,"závislosti na zadaných parametroch riadi činnosť obehového čerpadla a"]
[null,null,null,"elektromagnetického ventilu. Existuje aj možnosť pripojiť ku svorkám"]
[null,null,null,"obsahujúcim elektroventil druhé obehové čerpadlo, čo je stále častejšie "]
[null,null,null,"využívané vo vykurovacích inštaláciach. Zároveň pre obehové čerpadlo "]
[null,null,null,"a elektromagnetický ventil existuje možnosť individuálnych nastavení "]
[null,null,null,"teploty.  "]
["Zariadenie vo verii B je vybavené pripojením kotla ústredného kúrenia, umožňujúcim automaticky vypnúť kotol "]
["akonáhla teplot v plášti krbu dosiahne prednastavenú hranicu a motor obehového čerpadla sa spustí. "]
["Zníženie teploty o 2st. pod túto hranicu spôsobí vypnutie obehového čerpadla a opätovné zapojenie kotla."]
["Doplňujúci obvod GRILL umožňuje riadiť užívateľom manuálne motor otočného ražňa, alebo iné preriférne "]
["zariadenie. Nad bezpečnosťou inštalácie stoja dva systémy, ktorými bol náš regulátor vybavený:"]
["1. systém brániaci prehriatiu aktivovaný pri teplote vyššej ako 95st."]
["2. systém brániaci zamrznutiu aktivovaný stálou činnosťou obehového čerpadla pri znížení teploty pod 4st."]
["Regulátor je určený na montáš pod omietku alebo sádrokartón."]
[{"$nulls":7},"cena: 64,10€"]

{"sheet":"Hárok2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Hárok3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}